**İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ’NE İLİŞKİN SÖZLEŞME**

(.../...20... Tarihli ..............................................................İşleri sözleşmesi Ekidir)

|  |
| --- |
| \*Gerçek Kişiler İçin |
| Adı ve Soyadı |  |
| TC. Kimlik No  |  |
| Adres : |  |
| Tel/Faks |  |
| E-Posta  |  |
| (Varsa) Vergi Dairesi/Vergi No  |  |

|  |
| --- |
| \*Tüzel Kişiler İçin |
| Firma Unvanı : |  |
| Merkez Adresi  |  |
| Tel/Faks |  |
| E-Posta :  |  |
| Kayıtlı Oda/Ticaret Sicil No  |  |
| Vergi Dairesi/Vergi No  |  |
| Firma Temsilcisi |
| Adı ve Soyadı |  |
| TC. Kimlik No |  |
| Cep Tel |  |

Aşağıda unvanı ve imzası bulunan ve bu işyerinde bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Sözleşme ’de belirtilen işleri yapacak olan firmanın, kendisiyle ve çalıştırdığı işçilerle ilgili olarak… … … …OKUL/KURUM da iş sağlığı ve güvenliği konularında alınması gereken önlem ve kurallara ilişkin bu sözleşme; 27 Nisan 2016 tarihli ve 29696 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan hizmet alımı ihaleleri uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik kapsamında hazırlanmıştır, aşağıda dökümü yapılan hususlarda anlaşmaya varılmıştır.

**Madde 1:** Bu sözleşmede geçecek **Yüklenici** deyiminden **“… … … …Ltd. Şti.”,** **İş sahibi** deyiminden ise Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü anlaşılacaktır.

**Madde 2: Yüklenici**, yanında çalıştırdığı işçilerin kimlik cüzdanlarının ve SGK giriş bildirgelerinin birer fotokopileri ile "Çok tehlikeli ve tehlikeli işlere ait sağlık raporlarını” ve geçici görevlendirme ile işçi getirmişse geçici görev yazısıyla birlikte dosyalayıp, yetkili mercilerin denetimine hazır halde bekletecektir**.** **Yüklenici**; çalıştırdığı işçilerin işe girişlerinde bedence bu işe elverişli ve dayanıklı olduğuna ilişkin çalışanlara ait sağlık durumu raporu olmadıkça iş yerinde işçi çalıştıramaz. Ayrıca **Yüklenici** işyerinde 18 yaşını doldurmamış işçi kesinlikle çalıştırmayacaktır. Ayrıca çalışacak olan her işçinin ***mesleki eğitim belgesinin bulunması***, belge almamış olan işçilere belge aldırıldıktan sonra çalıştırılması gerekmektedir.

**Yüklenici,** **Çok Tehlikeli** sınıfta 10 çalışan için1, **Tehlikeli** sınıfta 15 çalışan için 1 **Az Tehlikeli** sınıfta ise 20 çalışan için 1sertifikalı ilkyardım eğitimi almış personeli bulundurmak ve sertifikalı personel bilgilerini İşverene iletmek zorundadır.

**Madde 3: Yüklenici,** yapmayı taahhüt ettiği işler için çalıştırdığı işçilere karşı doğrudan doğruya **İşveren** durumundadır. Bu nedenle, işyerinde kendine ayrılan yerde ve işlerde, iş kazası ve meslek hastalığı olmaması için 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu ile ilgili yönetmeliklerinde belirtilmiş olan İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin tüm önlemleri almak ve işyerinde uygulanmakta olan kurallara uymak, her türlü malzeme, araç ve gereçleri sağlamak, işyerinde bulundurmak, işçilerine kullandırmak, alınan önlemlere uyulup uyulmadığını denetlemek zorundadır.

**Madde 4: Yüklenici;** işçilerini karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve yıllık eğitim planı hazırlamak, gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini vermek, verilen eğitimlerin sonunda bir ölçme ve değerlendirme yaparak eğitimin etkin olup olmadığını belirlemek, verilen eğitimleri belgelendirmek ve eğitim ile ilgili kayıtları **İşverene** iletmek zorundadır.

**Madde 5: Yüklenici;** İşyerinde kullanılacak kişisel koruyucuları ilgili yönetmelik kapsamında ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak çalışanlarına zimmet tutanağı ile vermek, çalışanlarını Kişisel koruyucuların kullanımı konusunda eğitmek, bilgilendirmek ve denetlemek zorundadır.

**Madde 6: Yüklenici;** işyerinde en az 50 işçi çalıştırması ve yapılacak işin altı aydan fazla sürmesi halinde;

1. İş sağlığı ve güvenliği kurulu kurmak, kurul toplantıları yapmak ve alınan kurul kararlarından **çalışanlarını** bilgilendirmek,
2. Yürürlükteki mevzuata uygun en az bir işyeri hekimi ile anlaşma yapmak,
3. Yürürlükteki mevzuata uygun en az bir İş Güvenliği Uzmanı/Teknik Elemanı ile anlaşma yapması gerekmektedir.

Aksi halde gerek ihmal, gerekse dikkatsizlikten veya ehliyetsiz işçi çalıştırmaktan doğacak kazalardan dolayı her türlü cezai ve hukuki sorumluluk **Yüklenici ye** ait olacaktır.

**Madde 7** Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişlerince yapılan teftişte tespit edilen noksanlardan **Yüklenici** sorumludur.

**Madde 8:** Çalışanların çalışma sırasında meydana gelebilecek olası bir acil durumda belirlenen prosedüre göre hareket edilmesi yüklenici tarafından sağlanacaktır.

**Madde 9:** Şantiyede iş güvenliği duyuru panosu oluşturulacak olup buraya asılacak her türlü uyarı, bilgilendirme, talimat bulundurulacaktır. **Yüklenici** iş güvenliği panosunun takibini yapacaktır.

**Madde 10: Yüklenici** şantiyede iş başı yaptıracağı bütün işçilerine, işçilerin sahaya çıkıp işine başlamadan önce iş başı eğitimini verecek ve KKD zimmet formunu imzalatacaktır. EN normu ve CE standartlarına uygun olmayan KKD’ler kabul edilmeyecektir.

**Madde 11: Yüklenici** İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm önlemleri alacak ve kullandığı araç gereçleri bakımlı ve hasarsız olarak bulunduracak, çalışanlarına gerekli KKD’leri standartlarına uygun olarak sağlayacak, kullanımlarını denetleyecek ve eskiyen, bozulan özelliğini kaybeden KKD’ler yenisi ile değiştirilecek ve zimmet formu yenilenecektir.

**Madde 12:** **Yüklenici** sahada yapacağı işlerle ilgili risk analizi hazırlatmak zorundadır.

**Madde 13: Yüklenici** öncelikle şantiye organizasyon şemasını çıkarmaktan sorumludur.

**Madde 14: Yüklenicinin** sahada yapacağı her türlü çalışmalarda meydana gelebilecek uygunsuzluklardan sorumludur.

**Madde 15: Yüklenici** mutlaka şantiye şefi ve İSG sorumlusu ve İSG yedek sorumluyu yazılı olarak atayacak ve İSG sorumlusu yedeği saha uygulamalarında İSG sorumlusuna destek olacaktır. **Yüklenicinin** herhangi bir sebeple işten çıkardığı veya kendi isteği ile işten çıkan İSG sorumlusunun yerine yeni İSG sorumlusu atayacaktır. Geçen bu süre zarfında İSG sorumluluğu yazılı olarak atanan İSG yedek sorumlusunda olacaktır.

**Madde 16: Yüklenici** çalışanlarının 18 yaşından küçük olanlar ile sigortası olmayan işçiler, okuma yazma bilmeyenler kesinlikle çalıştırılmayacaktır. Aksi durumda yapılacak bir davranışta doğabilecek hukuki olaylardan **Yüklenici** sorumlu olacaktır.

**Madde 17: Yüklenicinin** kendi işçisinden işbaşında veya iş yüzünden meydana gelen kaza sonucu ağır yaralanmalarda, kendilerine, onların hak sahiplerine yapılacak tedavi ve sair harcamalar ile verilecek tazminat tamamen **Yükleniciye** ait olacaktır. **Yüklenici,** yangın ve iş kazalarından dolayı üçüncü şahıslara da doğrudan doğruya sorumludur.

**Madde 18: Yüklenici,** servislerde çalıştırdığı tüm şoförlerin ehliyetini ve sağlık raporlarını bulundurmak zorundadır.

**Madde 20: Yüklenici,** üçüncü bir şahsa aracı kiralamış olsa dahi yine kendisi sorumlu olacaktır. **İş sahibi** üçüncü şahıs veya yetkilisine muhatap olmayacaktır.

**Madde 21: Yüklenici,** işin izlenmesi ve yerine getirilmesi için kendisinin yokluğundan yetkili bir elemanı gerekli mesai saati düzenlemesiyle işyerinde bulundurmak zorundadır.

**Madde 22: Yüklenici**, işyerinde kendine ayrılmış bulunan bölümde, her türlü iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin, sosyal sigortalara ve iş hukukuna ait resmi teftişlerde, teftiş makamına ve yetkililerine doğrudan doğruya muhatap olacaktır.

**YÜKLENİCİNİN DOĞRUDAN SORUMLULUKLARI**

Firmanızla aramızda asıl işveren alt işveren ilişkisi yoktur. Yüklenicinin doğrudan sorumluluğu aşağıda sıralanmıştır;

a) Yüklenici, üzerine aldığı işi doğrudan doğruya **iş sahibinden** bağımsız olarak yapma yükümlülüğü altındadır. Kendi adına iş yapması nedeniyle de başkalarına verdiği zararlardan sorumludur. Ayrıca **iş sahibi** sorumlu tutulamaz.

b) **İş sahibinin** adam çalıştıran sıfatı bulunmadığından, işin yerine getirilmesi sırasında yüklenicinin üçüncü kişilere zarar vermesi halinde, **iş sahibi** zarardan sorumlu tutulamaz.

c) Yüklenici, yaptığı işin uzmanıdır. Sözleşmelerde İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı kapsamında sorumlu olan yüklenicidir. İşveren olmayan **iş sahibinin** olayda kusurunun bulunup bulunmadığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına göre tayin ve tespit olunamaz.

d) Yüklenicinin çalıştırdığı kişilerin bir iş kazasına uğraması durumunda, **iş sahibi** sorumlu tutulamaz. Çünkü iş sahibi, yüklenicinin çalıştırdığı kişilerin işvereni değildir.

e) Genelde tacir olan yüklenici, **iş sahibinin** işçisi olmayıp, işçi çalıştırması nedeniyle işveren durumunda bulunduğundan**, iş sahibine** karşı bağımsızdır. İş sırasında tüm önlemleri almak görevi yükleniciye aittir.

f) Yüklenicinin işi kendi yönetimi altındaki yardımcı kişilere yaptırması, işin bir bölümünü “alt yükleniciye” vermesi durumunda, yüklenici “yardımcı kişiler ”den dolayı sorumlu olur. Alt yüklenici bağımsız nitelikte de olsa yine bir “yardımcı kişi” dir. Bu nedenle asıl yüklenici, alt yüklenicinin ve onun adamlarının eylemlerinden sorumludur. (818 BK/m.100 ve 6098 TBK/m.116)

**SAHA UYGULAMALARI**

**Madde 23: Yüklenici** sahada yaptırdığı her çalışma sonunda çalışma alanı etrafını temiz bırakmak zorundadır.

**Madde 24: Yüklenicinin** sahada kullandıracağı bütün iskelelerin kontrol etiketi olacaktır. Etiketler yeşil ve kırmızı olacaktır. Yalnızca yeşil kontrol etiketi asılı bulunan iskelelerde çalışma yapılmasına müsaade edilecektir. İskele üzerinde kırmızı renkte kontrol etiketi bulunması durumunda veya hiçbir kontrol etiketinin bulunmaması durumunda iskelenin kullanılmasına izin verilmeyecektir.

**Madde 25: Yüklenici,** bünyesinde çalıştırdığı bütün ustabaşı, formen, kalfalar için, Emniyetli Çalıştırma Taahhütnamesini imzalatıp **bir nüshasını saklayacaktır**.

**Madde 26:** İş sağlığı ve güvenliği açısından uygunsuz çalışma tespitinde, yapılan çalışma yazılı olarak durdurulur. **Yüklenicinin** saha iş güvenliği birimi tam yetkilidir.

**Madde 27: Yüklenicinin** İSG Birimi gün boyunca sahada yaptığı çalışmaları içeren rapor (tutanaklar, resimler, uyarılar, cezalar vs) ile birlikte günlük iş güvenliği saha kontrol formuyla beraber raporlamak zorundadır.

**Madde 28:** Çalışma alanında meydana gelecek iş kazalarında **Yüklenici** gerekli kaza raporları ve tutanaklarını tutacak ve resmi kuruluşlara bildirimde bulunacaktır.

**Madde 29: Yüklenicinin** sahada kullanacağı her türlü kaldırma araçları ve basınçlı kapların kullanılmadan önce mevzuatlara göre kullanımına uygun olduğunu gösteren bilgi, belge ve raporlarını bulunduracaktır Belgesi eksik olan hiçbir ekipmanın kullanılmasına müsaade edilmeyecek ve bu sebepten dolayı meydana gelebilecek kayıp işgücü **Yükleniciye** fatura edilecektir.

**Madde 30: Yüklenicinin** sahada yaptırdığı çalışmanın aynı çalışma bölgesinde veya yakınında çalışan diğer **Yüklenici** çalışanları için tehlike arz edecek çalışmalarda, çalışmayı yaptıracak **Yüklenici** İSG Birimi 1 gün önce ve diğer **Yüklenici** İSG Birimine bilgi verecek ve yapılacak çalışmada alınacak önlemler tutanak halinde işlenecektir. Çalışmaya ancak tutanakta yazılan kurallar uygulandığı takdirde izin verilecektir.

**Madde 31: Yüklenicinin** sahada yaptıracağı her türlü çalışmada işin takibi, sorumluluğu ve alınacak önlemlerden **Yüklenici** sorumlu olacaktır.

**Madde 32: Yüklenicinin** sahada kullanacağı bütün iskele ve taşıyıcı elemanlarda, öncelikle bu taşıyıcıların statik hesabının bulundurulması zorunludur.

**Madde 33:** Her türlü vinç çalışmalarında mutlaka sertifikalı sapancılar çalıştırılacaktır. Sapancılar haricinde vinçle çalışma yapılmasına izin verilmeyecektir.

**Madde 34: Yüklenici** kendi işçisine ait kamp alanları, yemekhane ve yemekler, servisler vb. **Yükleniciye** ait olacaktır. Buradaki uygunsuzlukların tespiti ve giderimi için gerekli her türlü harcama **Yükleniciye** ait olacaktır.

**Madde 35: Yüklenici** İSG Birimi sahada yapılan çalışmalar ve tespitleriyle ilgili aylık çalışma performans raporu hazırlayacaktır.

**Madde 36:** Çalışma sahasında karanlık bölgelerde çalışma yaptırılmayacaktır. Karanlık bölgelerde yapılacak çalışmalarda o bölgenin aydınlatılması **yüklenici sağlayacaktır.**

**Madde 37:** **Yüklenici** sahada kullanacağı bütün kimyasalların “Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarını” (MSDS’lerini) temin edip kendi İSG Birimine teslim edecektir. Bu kimyasal haricinde başka bir kimyasalın kullanımına izin verilmeyecektir.

**Madde 38:** Özel iş izni gerektiren işlerde (yüksekte çalışma, sıcak işler, kapalı alanlarda çalışma, kazı işleri vb) **Yüklenici** İSG Birimi izin formunu doldurup, çalışmaya izin verdiği takdirde çalışma yapılacaktır.

**Madde 39: Yüklenici** sahada kullandırdığı her türlü ekipmanın muhafazasından, doğru ve temiz kullandırılmasından sorumludur.

**Madde 40: Yüklenici,** yanıcı, patlayıcı, parlayıcı veya toksik tehlikeleri bulunan kimyasallar ile çalışan bütün işçilerine bu kimyasalların MSDN’i ve kullanma talimatını imzalatılıp eğitimini verdirecektir.

**Madde 41: Yüklenici** yapacağı çalışmalarda, bozduğu bölgenin eski haline getirilmesinin sorumluluğu **Yüklenicide** olacaktır.

**Madde 42:** Çalışma saatleri, yemek ve dinlenme saatleri, kapı giriş çıkışları, ziyaretçi kabul işlemleri ve iş kıyafetleri belirli bir sistem dâhilinde yürütülecek olup, **Yüklenici** belirleyeceği düzen ve disiplinde çalışmak zorundadır.

**Madde 43:** **Yüklenici** şantiye sahası içerisinde ve sorumluluğu bulunduğu işyeri dışında (kamp alanları gibi) yapacak olduğu tüm çalışmaları ve uygulamaları iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygum olarak icra edecektir.

**Madde 44: Yüklenici** aşağıdaki kurallara uyarak çalışmak mecburiyetindedir.

 **A) ...........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ŞANTİYESİ ÇALIŞMA SÜRESİNCE UYUMASI ZORUNLU TALİMATLAR**

1)Firmanızda çalışan ve en az lise mezunu olan bir kişiyi İSG Temsilcisi yapmanız gerekmektedir.

**2)** Yapılacak kuru kesimlerde toz ihtimali düşünülerek kesim dış alanda başka işçileri rahatsız etmeyecek şekilde yapılacak veya içeride ıslak kesim yapılacaktır. Eğer çalışma alanında başka işçi yok ise toz maskesi kullandırmak suretiyle içerde kesim işlemine izin verilecektir. Bunların mümkün olmadığı durumlarda diğer işçilerin etkilenmemesi için çalışma mesai saati dışında yaptırılacaktır.

**3)** Firma çalışma süresi boyunca. Sahada kapalı alan, yüksekte çalışma, sıcak çalışma, kazı işleri ve elektrikle çalışma gibi riskli işlerde işi veren sorumlu tarafından yazılı izni olmadan ve gerekli emniyet tedbirleri almadan çalışmayacaktır.

**5)**Firmanın şantiye sahasında yapılan çalışmalarda işin niteliğine uygun olarak kişisel koruyucu donanımların; iş tulumu, çelik burunlu iş ayakkabısı, kulak tıkacı, paraşüt tipi emniyet kemeri, koruyucu gözlük, toz ve gaz maskeleri, kaynak işleri için kaynak miğferi, kolluk ve çizme kullanılması zorunludur.

**6)**Yapılacak çalışmalarda uygunsuzluk ve/veya tehlike arz eden bir durum varsa konu işi veren sorumlu kişiye önlem almak için bildirilmeli ve önlem almadan çalışılmamalıdır.

**7)** Firma işçisinin yaptığı iş kazalarını, kazanın olduğu tarihten sonra en geç 3 gün içerisinde SGK’ya online olarak bildirmek zorunluluğu vardır.

**8)** Firmanın kaynak işleri yapmaları durumunda alanda yeterli havalandırmayı sağlamak firmanın sorumluluğundadır.

**9)** Kullanılan basınçlı tüpler kesinlikle koruyucu başlıkları ile kullanılacak, tüpler bağlanıp sabitlenecek, tüp arabaları ile taşınacak ve boş olanlar imalat içinden çıkarılacak, tüp istif deposuna götürülecek ve burada boş dolu etiketi tüp üzerine yaptırılacaktır. Her mesai bitiminde tüplerin vanaları kontrol edilecek, kırık veya bozuk vanalar kesinlikle kullanılmayacaktır. Tüplerin manometreleri çalışır olmalıdır aksi halde kullanılmamalıdır. Tüpler eğik ve güneş ışığına maruz kalacak şekilde kesinlikle bırakılmayacaktır.

**10)** Firma çalışanları elektrikle ilgili hiçbir işe dokunmayacak, oluşabilecek arıza, bakım işlerinde yetkili elektrikçisine haber verilecektir.

**11)** Firma kullanacağı tüm elektrikli makinaları topraklanması yapılacaktır. Kırık veya izolesi gitmiş el aletleri kesinlikle kullanılmayacaktır.

**12)** Hiçbir makina amacı dışında kullanılmayacak ve orijinal koruyucu aparatları çıkarılmayacaktır.

**13)** Hasarlı veya etkili olan hortum, kablo ve borular kullanılmayacak, hasarlı olanlar uygun şekilde izole edilecek veya yenisi ile değiştirilecektir. Değiştirilmeyen ve/veya izole edilmeyen hortum, kablo ile çalışmaya devam edilmesi durumunda İş sağlığı ve güvenliği personeli bu kablolarla çalışmaya izin vermeyecektir.

**14)** İşyerindeki tüm sesli, ışıklı, yazılı ikaz ve uyarı işaret/işaretçilere riayet edilecek, kapalı alanlarda ve atölyede kesinlikle sigara içilmeyecek ve ateşle yaklaşılmayacaktır. Kurallara uyulmaması durumunda cezai yaptırım uygulanacaktır.

**15)** Firma işin yürütülebilmesi için gerekli olduğunda malzemeleri yetkisinin onayı ile depodan teslim alacaktır. İş bittikten sonra artan veya kullanılmayan malzemeler çalışma ortamından toplanacak emniyetli bir alanda ertesi gün kullanılmak üzere istiflenecektir ya da depoya temiz ve hasarsız bir şekilde tekrar iade edilecektir.

Çalışma alanında yanıcı patlayıcı hiçbir malzeme ertesi güne kullanılmak üzere sahada bırakılmayacaktır. Bu malzemeler kullanıldıktan sonra boş veya dolu olsun ambara teslim edilecektir.

**16)** Hasara uğrayan makina ve cihazların tamir bedelleri ile kaybedilen veya eksik verilen alet, araç, gereç, malzeme ve cihazların satın alma bedelleri firmanızdan temin edilecektir. Teslim edilmeyen malzemelerin de tespiti halinde malzeme bedeli kadar ceza uygulanacaktır.

**17)** Yük kaldırma, indirme işlemleri kesinlikle işveren yetkilisi izni ile yapılacaktır. Bu iş sertifikalı kişiler (sapancılar) tarafından yapılmak zorunda olup, yetkiniz dışındaki bütün kaldırma ve taşıma ekipmanını kullanmanız/kullandırmanız yasaktır. Kaldırma, indirme ve iskele kurma işlemlerinde gerekli tedbirler alınıp, hazırlıklar yapılacaktır. Kaldırma indirme esnasında kullanılan kurtağzı, mapa ve sapan uygun ekipman kullanılarak emniyet tedbirleri alınarak kaldırma işlemi yapılacaktır.

**18)** Firmanın sahada kullanacağı seyyar elektrik uzatma kablolarının tamamı topraklamalı olup kabloları bir koruyucu içerisinde muhafazalı olarak kullanılacaktır. Yırtık kablosu olan, topraklama kablosu sökülmüş olan, kırık prizi olan veya makaralı uzatma kablolarının sahada kullanılması yasaktır.

**B) ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE ÇEVRE TEMİZLİĞİ**

**1)** ................. Şantiyesinde çalışacak olan firmalar çevre kirliliğine itina göstereceklerdir. 2872 sayılı Çevre kanunu ve ilgili çevre mevzuatı çerçevesinde herhangi bir kirlenmeye sebebiyet verenlere maddi ve/veya manevi olarak çok ağır cezalar getirmektedir. Bu konuda tüm sorumluluk ilgili firmaya aittir. Bu kapsamda kesilecek cezalar firmadan rücu edilecektir.

**2)**Yapılan iş sonunda oluşan evsel ve endüstriyel nitelikli atıkların, ayrımı yapılmıştır. Atıklar ayrı ayrı poşetlerde biriktirilecek ve bertarafı firma tarafından sağlanacaktır.

**3)** Her firma çalıştığı alanı temizlemek ve temiz tutmakla yükümlüdür. İş bitimlerinde şantiye sahasında iş yapan tüm ekipler sebep oldukları atıkları toplayacak, çalışma sırasında kullanılan her türlü alet edevatlar çalışma alanından alınarak muhafazası firma tarafından yapılmak suretiyle belirledikleri uygun alanlarda toplanacaktır. Ortada hiçbir malzeme ve ekipman bırakılmayacak ve her günün sonunda bu işlem itina ile yapılacaktır.

**C) SICAK ve KAPALI MAHAL ÇALIŞMALARI**

Sıcak çalışma kapsamı: Kaynak veya kesme gerektiren herhangi bir spiral, kaynak, izolasyon işleri, oksijen ve taşlama işleri de dahil tüm benzer çalışmalardır.

**1)**Sıcak çalışma yapılacak alanın etrafı her gün kontrol edilecek, gerekli emniyet tedbirleri alınacaktır. Sıcak Çalışma İzni ile çalışmaya başlanacaktır. Çalışma süresince etrafta yanıcı ve patlayıcı malzeme bulundurulmayacaktır. Yine iş bitiminde çalışma alanı gerekli tedbirler alınıp, etraf toplanıp temizlendikten sonra alan işveren yetkilisine teslim edilecektir. Aynı uygulama kapalı mahal çalışmaları içinde geçerli olacaktır. Yazılı izin almadan çalışmak yasaktır.

**2)** Kapalı ve tehlikeli alanlarda sıcak çalışmalarda kesinlikle bir iş sağlığı ve güvenliği personeli gözetiminde yapılacaktır.

**3)** Çalışma bölgesinde yanıcı gaz çıkaran maddeler, sıcak çalışma bölgesinden en az 10 metre uzağa taşınacak çalışma bitene kadar riskli işler aynı anda yapılmayacaktır.

**4)** Kapalı alanın durumuna göre ortam uygun şekilde havalandırılacak ve çalışan kişinin yaptığı işe uygun kişisel koruyucu donanım giymesi sağlanacaktır.

**5)** Sahadaki yapılan sıcak çalışmalarda çalışma alanında en az 1 adet yangın söndürme tüpü bulundurmak zorunludur.

**C-1: KAYNAK İŞLEMLER;**

**1)** Kaynak yapacak personelin kaynakçı sertifikasının olması şarttır.

**2)** Kaynak yapan personeliniz kesinlikle kişisel koruyucu donanımlarını giymek zorundadır.(Kullanılan maske, eldiven, gözlük vb. kesinlikle standartlara uygun olmalıdır)

**3)** Kaynakçı geniş bir alanda çalışıyor ve yanında, yakınında çalışan diğer işçiler varsa, kaynaktan olumsuz etkilenmemeleri için araya ışık geçirmeyen bir paravan koyarak çalışacaktır.

**4)** Kaynak yapılacak alanın altında veya yakınında yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı malzeme varsa bu malzemeler bu alandan uzaklaştırılacak. Uzaklaştırması mümkün olmayan malzemeler için yangın battaniyesi kullanılacak.

**5)** Kaynak sırasında meydana gelecek kaynak şelalelerinin başka kişi veya ortamlara zarar vermesi önlenecek.

**6)** Yukarıdaki şartların sağlanmadığının tespiti firmanızın iş güvenliği uzmanı çalışmaya izin vermeyecek ve şartlar sağlanana kadar geçen süre işin gecikme bedeli olarak tarafınıza fatura edilecektir.

**C-2: TAŞLAMA VE OKSİJENLE KESİM YAPILACAKSA**

**1)** Uygun koruyucu gözlük, eldiven, maske kullanacak ve taş motorunun koruyucusu kesinlikle takılı olacaktır. Kullanılan taş motora uygun ve standart seçilmiş olacaktır.

**2)** Taşlama ve kesim noktaları etrafı iyice temizlenip, yanıcı maddeler ortamdan uzaklaştırılacak. Yer dar ise paravan kullanımı sağlanacak.

**3)** Çalışma süresince etraf emniyet şeridi ile çevrilip, yakın çevrede riskli çalışmalar varsa durdurulacaktır.

**4)** Boya yapılan yerlerde ve yakın mahallerde kesinlikle kaynak, taşlama, kesim yapılmayacaktır.

**5)**Yukarıdaki şartların sağlanmaması durumunda işveren yetkilisi çalışmanıza izin vermeyecek ve şartlar sağlanana kadar geçen süre işin gecikme bedeli olarak tarafınıza fatura edilecektir.

**C-3: SPİRALLE KESİM YAPILACAKSA**

**1)** Kullanılacak olan spiralin elektrik hattının izolasyonu sağlam olmalıdır. Kesinlikle yırtık veya özürlü kablosu olmamalıdır.

**2)** Spiralin kesme taşı orijinal taşı olmalıdır. Küçük makinaya büyük kesme taşı takılmamalıdır.

**3)** Spiralin kesme taşı muhafazası mutlaka takılı olmalıdır.

**4)** Kesme işlemlerinde spirali kullanan personelin mutlaka koruyucu gözlük kullanması şarttır.

**5)** Kesme işlemi yakınında yanıcı malzemeler varsa ortamdan uzaklaştırılacaktır. Kesim sırasında meydana gelecek kıvılcımlar başka noktalara zarar vermemesi için gerekirse kontrol altına alınacaktır.

**C-4: İZOLASYON İŞLERİ YAPILACAKSA**

**1)** İzolasyon işi yapacak personelin kişisel koruyucu donanımları eksiksiz olmalıdır.

**2)** Kullanılacak LPG tüpleri özel arabalarında taşınacaktır. LPG tüpünü yuvarlamak tehlikeli ve yasaktır.

**3)** LPG tüpü ile tüpten çıkan gaz hortumu arasında mutlaka emniyet valfi bulunmalıdır. Bu valfin çalıştığı kontrol edilecektir.

**4)** Kullanılan gaz hortumu her gün kontrol edilecek ve hortumda yırtık tespit edilirse yenisi ile değiştirildikten sonra kullanılacaktır.

**5)** İzolasyon işlemi yakınında yanıcı malzemeler varsa ortamdan uzaklaştırılacaktır.

**6)** LPG tüplerini şaloma ile ısıtmak tehlikeli ve yasaktır. Ayrıca LPG tüpleri direkt olarak güneş ışığına maruz kalmamalıdır.

**7)** Tüpler emniyetli bir alanda boş-dolu ayrımı yapılmış, kilitli ve tüpler dik olarak muhafaza edilecektir.

**D) YÜKSEKTE ÇALIŞMA YAPILACAKSA;**

**1)** Yüksekte yapılacak çalışmalarda, çalışma yapacak kişilerin Yüksekte Çalışabilir Sağlık Raporu olmayanlar çalıştırılmayacaktır.

**2)** Yüksekte Çalışma yapılacak alan için gerekli ekipman teminini firma sağlanacaktır. (Sepet, paraşüt tipi emniyet kemeri, merdiven v.s)

**3)** Yüksekte Çalışma alanı emniyetli hale getirildikten sonra firmanın iş güvenliği yetkilisinden Yüksekte Çalışma İzni alınacak ve bir kişinin nezaretinde yüksekte çalışma yapılmasına izin verilecektir.

**4)** Eğer yüksekte çalışma ekipmanınız standartlara uygun değil veya iş güvenliği yetkilisi tarafından emniyetsiz bulunmuş ise yüksekte çalışmanıza müsaade edilmeyecektir.

**5)** Eğer çalışmanız platform ve/veya merdiven üzerinde ise kullandığınız ekipman talimatlara uygun olacaktır.

**6)** Platform veya merdivenin, yüzeye veya blok cephesine sağlam bir şekilde monte edilmesi sağlanacaktır.

**7)** Bunlara rağmen düşme riski söz konusu ise; yüksekte çalışacak personel paraşüt tipi emniyet kemeri kullanılacaktır ve mümkünse çalışma alanı altına yakalama ağı konulacaktır.

**8)** İskelelerde yapılacak çalışmalarda ise toplu koruma önlemi alınmış olmalıdır. İskelede çalışacak firma her gün İskele Uygunluğunu kontrol ederek çalışmaya başlamak zorundadır. (İskele bağlantıları tam mı? kalasları sağlam mı? İskele etrafında emniyet şeridi çekili mi? İskele korkulukları yeterli mi? Yüksekte çalışacak kişilerin kişisel koruyucu ekipmanları tamam mı? İskele kalasları iskeleye sabitlenmi mi? İskeleye iniş çıkışlar için iskele merdiveni var mı?)

**9)** Yukarıdaki maddeler her gün iskele çalışması öncesi kontrol edilip, iş güvenliği yetkilinizin onayı ile iskelede çalışmayacaktır. Eksiklerin olması durumunda eksiklikler tamamlanana kadar çalışmanıza izin verilmeyecektir.

**10)** İskelelerin üzerinde malzeme alet, edevat bırakılmayacak ve iskeleler her çalışma sonrası alt üst temizlenecektir.

**11)** İskelelerin kurulumundan, eksikliklerinin giderilmesinden, önlemini almaktan, temizliğini yapmaktan iskelede çalışan firma sorumludur.

**12)** İskele kurum söküm işlemini ilgili firma yapacak ve iskele uygunluk onayını ise yazılı olarak işveren yetkilisine verecektir.

**13)** İskele kurarken veya sökerken mutlaka düşey veya yatay yaşam hatları kullanılacak ve çalışan emniyet kemerini bu yaşam hattına bağladıktan sonra çalışma yapacaktır.

**14)** Yukarıdaki şartların sağlanmaması durumunda iş güvenliği yetkilisi çalışmanıza izin vermeyecek ve şartlar sağlanana kadar geçen süre işin gecikme bedeli olarak tarafınıza fatura edilecektir.

**E) KAZI ÇALIŞMASI YAPILACAKSA;**

**1)** Kazı yapılmadan önce iş güvenliği yetkilisinden yazılı olarak kazı izni alınacaktır. Kazı derinliği 1,5 metreyi geçmeyen kazılarda izin alınmasına gerek yoktur.

**2)** Yağışlı havalarda kazı yapılması yasaktır.

**3)** Derinliği 1,5 metreyi geçen kazılarda ilgili tüzükte belirtilen şartların sağlanması durumunda çalışılmalıdır;

**F1: RÜZGARLI HAVALARDA ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ:**

**1)** Rüzgâr hızının 45 km/h sınırını aştığı zaman dilimlerinde vinç ve cephede ve rüzgâr alabilecek açık alanlarda iskele çalışmaları yapılmayacaktır.

**2)** Açık alanlarda istiflenen malzemelerin rüzgârdan uçmayacak, etkilenmeyecek şekilde muhafazasından malzemenin sahibi firma sorumludur.

**3)**Yukarıdaki şartların sağlanmaması durumunda firmanızın iş güvenliği yetkilisi çalışmanıza müdahale edecektir.

**F2: YAĞMURLU HAVALARDA ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ:**

**1)** Mümkün olduğu kadar açıkta çalışma yapılmayacak. Zorunlu olarak açık alanda çalışma yapılması gerekiyorsa çalışanlara yağmurluk giydirilecektir.

**2)** Açık alanlarda yapılan çalışmalarda kullanılacak elektrik hattı suyla temas etmeyecek şekilde havadan getirilerek kullanılacaktır. Prizler suyla temas etmemelidir.

**3)** Çalışanların sahadaki durumları sürekli kontrol edilecek ve yağmurun çok şiddetli olması durumunda çalışma yapılmayacaktır.

**4)** Yukarıdaki şartların sağlanmaması durumunda firmanızın iş güvenliği yetkilisi çalışmanıza müdahale edecektir.

**F3: KARLI HAVALARDA ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ:**

**1)** Mümkün olduğu kadar açıkta çalışma yapılmayacak. Zorunlu olarak açık alanda çalışma yapılması gerekiyorsa gerekli tedbirler alınacaktır.

**2)** Açık alanlarda yapılan çalışmalarda kullanılacak elektrik hattı kar ile temas etmeyecek şekilde havadan getirilerek kullanılacaktır. Prizler kar ile temas etmemelidir.

**3)** Çalışma alanı çalışma öncesi temizlenecek. Buzlu bölgelerde çalışma yapılmayacaktır.

**4)** Havanın çok soğuk olduğu zaman dilimlerinde çalışma yapılmayacaktır.

**5)** Yukarıdaki şartların sağlanmaması durumunda firmanızın iş güvenliği yetkilisi çalışmanıza müdahale edecek olup ihmalinizden dolayı meydana gelebilecek zararların bedeli tarafınıza fatura edilecektir.

**F4: GÜNEŞLİ VE SICAK HAVALARDA ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ:**

**1)** Mümkün olduğu kadar çalışanlar aşırı güneşten korunacaktır. Zorunlu olarak güneş altında çalışma yapılması gerekiyorsa çalışan ara ara gölge bir alanda dinlendirilecektir.

**2)** Açık alanlarda yapılan çalışmalarda çalışanlara sıvı dengesini sağlamak adına sıvı takviyesi yapılacaktır.

**3)** Çalışanların sahadaki durumları kontrol edilecek göz kararması, baş dönmesi gibi şikâyeti olan işçiler çalıştırılmayacaktır.

Madde 45: İş bu sözleşme imza altına alındığı tarihten itibaren 1 yıl süre ile geçerlidir.

Madde 46: İş bu sözleşme on dört sayfa ve 45 maddeden ibaret olup, okunup imzalandıktan sonra yükleniciye tebliğ edilmiş sayılır.

##  İŞ SAHİBİ YÜKLENİCİ